Checkliste für Container Datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Kunde:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Hersteller-Code:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Nr.:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Typ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Max Gross:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kg **Tara:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kg  **CSC:** \_\_\_\_\_\_\_\_ **Prüfdatum:** \_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_  **Baujahr:** \_\_\_/\_\_\_\_\_\_**ACEP:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Gestellt von: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Prüfpositionen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Schadens-Code**  alte Markierung = A1  Beule >35mm = B1  beschädigt = B2 Bruch = B3 baul. verändert = B4  Delle >35mm = D1  Fehlt = F1  Geruch = G1  Ladungsreste = L1  Loch = L2  Lose = L3  Mutter außen = M1  Niete fehlt = N1  Riss = R1  Rost = R2  Schramme = S1  schwer gängig = S1  Verbogen = V1  Verschmutzt = V2  Undicht = U1  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_= \_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_=\_\_ | Heck-Seite Dachträger \_\_\_\_\_  Markierungen \_\_\_\_\_  Eckpfosten L \_\_\_\_\_  Eckpfosten R \_\_\_\_\_  Bodenträger \_\_\_\_\_  **rechte Tür**  Scharniere \_\_\_\_\_  Gestänge \_\_\_\_\_  Hebel \_\_\_\_\_  Hebelhalter \_\_\_\_\_  Plombe \_\_\_\_\_  Dichtgummi \_\_\_\_\_  Innenseite \_\_\_\_\_  Lasch-Punkte \_\_\_\_  **linke Tür**  Scharniere \_\_\_\_\_  Gestänge \_\_\_\_\_  Hebel \_\_\_\_\_  Hebelhalter \_\_\_\_\_  Dichtgummi \_\_\_\_\_  Innenseite \_\_\_\_\_  Lasch-Punkte \_\_\_\_\_ | Linke Seite Dachträger \_\_\_\_\_  Wand außen \_\_\_\_\_  Markierungen \_\_\_\_\_  Bodenträger \_\_\_\_\_  Staplertaschen \_\_\_\_\_  Wand innen \_\_\_\_\_  Lasch-Ösen \_\_\_\_\_ Front Dachträger \_\_\_\_\_  Eckpfosten L \_\_\_\_\_  Eckpfosten R \_\_\_\_\_  Wand außen \_\_\_\_\_  Markierungen \_\_\_\_\_  Bodenträger \_\_\_\_\_  Wand innen \_\_\_\_\_ rechte Seite Dachträger \_\_\_\_\_  Wand außen \_\_\_\_\_  Markierungen \_\_\_\_\_  Bodenträger \_\_\_\_\_  Staplertaschen \_\_\_\_\_  Wand innen \_\_\_\_\_  Lasch-Ösen \_\_\_\_\_ | Dach Dach außen \_\_\_\_\_  Dach innen \_\_\_\_\_  Lasch-Ösen \_\_\_\_\_  Spanten \_\_\_\_\_  Plane \_\_\_\_\_  Harttop-Segmente \_\_\_\_\_ Boden Querträger \_\_\_\_\_  Bretter/Platten \_\_\_\_\_  Einfahrblech \_\_\_\_\_  Lasch-Ösen \_\_\_\_\_  Bodenfläche \_\_\_\_\_ Foto-Dokumentation Bilddatei:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Bilddatei:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Bilddatei:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Bilddatei:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Bemerkungen:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Container übernommen nicht übernommen Info an Spediteur/Reederei

|  |
| --- |
| Die Überprüfung entspricht dem CTU-Code (Stand: 2015) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Name / Unterschrift